전라남도 고시 제2021 - 145호

가스공급량 측정의 적정성 확보를 위한 온압보정계수 적용에 관한 고시

2021년  4월  1일

전 라 남 도 지 사

「도시가스사업법」제21조(가스공급량 측정의 적정성 확보) 및 같은 법 시행령 제11조(가스공급량 측정의 적정성 확보조치)에 따라 도시가스 온압보정계수를 다음과 같이 변경하여 고시합니다.

1. 온압보정계수 개념

○ 도시가스 온압보정계수는 가스의 유량을 측정하는 상태의 온도와 압력에서 기준상태의 온도와 압력(0℃, 101,325Pa)으로 환산할 수 있는 상수를 말한다.

온압보정계수	적 용 지 역	도시가스사
0.9940	목포시, 영암군, 무안군, 강진군 장흥군, 해남군	목포도시가스 해양에너지
0.9883	여수시	대화도시가스
0.9924	순천시, 광양시, 고흥군, 보성군	전남도시가스
0.9929	나주시, 함평군, 화순군	해양에너지

2. 온압보정계수 및 적용지역

※ 영광군, 장성군, 담양군, 곡성군, 구례군 지역은 광주광역시에서 고시한 온압보정계수(0.9932)를 적용한다.

3. 적용범위

가. 도시가스 온압보정계수는 최고압력이 2,451.7Pa 이하인 경우에 적용한다.

나. 최고압력이 2,451.7Pa를 초과하여 공급되는 경우의 사용량은 도시가스 공급규정에서 정한 산정식에 따라 산정한다.

4. 적용방법

○ 사용량(㎥)은 가스계량기의 검침량(㎥)에 온압보정계수를 곱한 값으로 산정한다.

부    칙

① (시행일) 이 고시는 2021년 4월 1일부터 적용한다.

② (기존 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 종전 가스공급량 측정의 적정성을 위한 보정계수 적용에 관한 고시(전라남도 고시 제2020-58호)는 폐지한다.